Maximaldrehzahl E
====
TDiese Einstellung gibt die höchste Geschwindigkeit an, mit der Ihre Zuführung das Filament bewegen kann.

Dies wird verwendet, um die Geschwindigkeit der [Einzüge](../travel/retraction_speed.md) zu begrenzen. Sie können nicht schneller zurückziehen, als Ihr Feeder es kann.

Sie wird auch verwendet, um korrekte Zeitschätzungen zu berechnen, wenn die Geschwindigkeit des Einzugs jemals ein begrenzender Faktor dafür sein sollte, wie schnell eine Zeile gedruckt werden kann. In der Realität bewegt sich der Vorschub jedoch normalerweise um Größenordnungen schneller als die Geschwindigkeit, mit der der Kunststoff in der Düse schmelzen kann, und die Geschwindigkeit, mit der sich der Druckkopf bewegen kann, um eine saubere Linie in den Druck zu zeichnen, so dass dies nie wirklich ein begrenzender Faktor ist.

**Da es sich um eine Maschineneinstellung handelt, ist diese Einstellung normalerweise nicht in der Einstellungsliste sichtbar.**