Zrychlení tisku raftu
====
Tento parametr se používá ke konfiguraci hodnoty zrychlení tiskové hlavy během tisku raftu.

Protože raft obvykle sestává z dlouhých úseček, zvyšující se zrychlení má obvykle velmi malý dopad na dobu tisku. Zvýšení zrychlení však ušetří trochu času, když prochází rohy na konci linií.

Zvýšení hodnoty zrychlení způsobí, že tiskárna během tisku raftu více vibruje. Pro horní povrch to způsobí, že povrch raftu bude drsnější. U ostatních vrstev to dále ovlivňuje přilnavost k tiskové podložce.