Linienabstand der Bodenstruktur
====
Mit dieser Einstellung wird der Abstand zwischen zwei benachbarten Linien im Muster des Support-Bodens festgelegt, auf dem der Support auf dem Modell aufliegt.

Wenn Sie den Abstand zwischen den Linien im Stützboden verringern, wird die Kontaktfläche zwischen dem Support und dem Modell vergrößert, wodurch er besser haftet. Dadurch wird der Support zwar stabiler, aber auch schwieriger zu entfernen. Materialien, die für ein leichtes Entfernen gedacht sind, können hiervon stark profitieren, z. B. Materialien mit unterschiedlichen Schrumpfungsgraden oder lösliche Materialien.