Propojit cikcak podpěru
====
Pokud je pro podpěru vybrán vzor cikcak [Vzor podpěry](support_pattern.md), toto nastavení umožňuje, aby se koncové body vzoru podpěry znovu připojily k sobě, čímž byla podpěra silnější.

Pokud se podpěra znovu k sobě připojí, nebude žádný vhodný koncový bod pro cikcak vzor. Koncový bod je obvykle docela slabý, zejména u materiálů, které se obtížně retrahují a které potřebují určitý čas, aby se spustily po přesunu. Toto nastavení tomu zabraňuje, a tím je podpěra pevnější. Zlepšuje také přilnavost k tiskové podložce, protože neexistuje žádný koncový bod, ze kterého se může deformovat.

Toto nastavení také výrazně zvyšuje přilnavost k modelu, pokud je podpěra ponechána na modelu. Dodatečné propojení následuje model. Umístí se na model, čímž se zvětšuje povrch, s nímž podpěra přilne k modelu. Díky tomu je podpěra stabilnější, ale je obtížnější ji odstranit a zanechává větší jizvu.