Anzahl der Skirt-Linien
====
Diese Einstellung konfiguriert die Anzahl der Linien, die für den Skirt um den Druck herum gezeichnet werden.

Einer der Zwecke des Skirts ist es, die Düse vorzubereiten, damit das Material richtig fließt. Bei sehr kleinen Modellen reicht eine einzige Linie nicht aus, daher können Sie die Außenhaut so konfigurieren, dass sie mehrere Linien zeichnet.

Die Verwendung der Einstellung [Mindestlänge für Skirt/Brim](skirt_brim_minimal_length.md) ist zuverlässiger als die Verwendung dieser Einstellung, um eine Mindestmenge an vorbereiteten Materialien sicherzustellen. Diese Einstellung ist nur etwas einfacher zu verstehen.