Ширина линии крыши поддержки
====
Данный параметр настраивает ширину линии крыши поддержки отдельно от остальных параметров.

![Линии крыши поддержки шире чем остальные](../../../articles/images/support_roof_line_width.png)

Печать крыши поддержки с более тонкими линиями гораздо предпочтительнее для нависающих поверхностей. Такую поддержку будет проще отделить от основной детали

Стоит учитывать тот факт, что слишком тонкие линии поддержки крыши могут вызвать неравномерное экструдирование материала, что приведет к ухудшению качества нависающих частей. Кроме того скорость потока материала может быть нестабильной при печати слишком тонких линий.