Tloušťka zdrsněného pláště
====

Tento parametr určuje šířku trysky, která bude kmitat tam a zpět během tisku vnější stěny, pokud je aktivována funkce [Zdrsněný plášť](magic_fuzzy_skin_enabled.md).

![Normální zdrsněný plášť](../../../articles/images/magic_fuzzy_skin_photo.jpg)
![Tloušťka 10 mm](../../../articles/images/magic_fuzzy_skin_thickness.jpg)

Zvýšené zdrsnění způsobí, že povrch bude drsnější. Omezením zdrsnění se povrch přiblíží k originálu. V krajním případě poskytuje vysoké zdrsnění chlupatý tisk. Vnější stěna pak bude v podstatě tvořena náhodnými strunami kolem vašeho objektu.