Šířka linie sukénky/krempy
====
Tento parametr umožňuje nakonfigurovat šířku jedné linie sukénky nebo krempy (podle toho, co je aktivní).

Při použití krempy zlepší mírně zvětšená šířka linie přilnavost mezi krempou a tiskovou podložkou. Tryska bude skutečně vytlačovat materiál s větší silou, takže krempa bude silněji tlačena na tiskovou podložku. Krempa nemusí vypadat hezky, takže je užitečné mít linii krempy co nejširší.

U sukénky má zvětšení šířky linie za následek použití většího množství materiálu. To však umožňuje dobré plnění v kratším čase, takže pro malé předměty je potřeba méně linií sukénky.

**Šířka linie sukénky a krempy je také ovlivněna nastavením parametru [Šířka linie počáteční vrstvy](initial_layer_line_width_factor.md).**