Vitesse maximale Y
====
Ce paramètre indique la vitesse maximale que votre imprimante peut atteindre dans la direction Y.

Il est utilisé pour limiter la [vitesse d'impression](../speed/speed_print.md) et les paramètres associés. Vous ne pouvez pas utiliser une vitesse d'impression supérieure à la vitesse maximale lorsque vous vous déplacez en diagonale avec tous les axes en même temps. Elle est également utilisée pour calculer des estimations de temps correctes si un mouvement ne se déplace pas en diagonale et dépasse ensuite la vitesse maximale sur l'axe Y.

*Comme il s'agit d'un réglage de machine, ce réglage n'est normalement pas visible dans la liste des réglages.*
