Spaghetti-Füllung extra Volumen
====
Mit dieser Einstellung wird beim Drucken der Füllung jedes Mal eine zusätzliche Materialmenge extrudiert. Dies geschieht bei jedem Schritt, wenn die Spaghetti-Füllung in [Schrittfunktion](spaghetti_infill_stepped.md) gedruckt wird, oder andernfalls einmal pro vertikaler Säule der Füllung.

Bei der Verwendung von Spaghetti-Füllung zum Gießen ermöglicht dies das Auffüllen eines [Angusses](https://en.wikipedia.org/wiki/Sprue_\(manufacturing\)) mit Material oder den Ausgleich von Verlusten durch den Start- und Stoppmechanismus.

Bei der Verwendung von Spaghetti-Füllung zur Herstellung weicher Füllstrukturen können Sie damit die Unterextrusion aufgrund des plötzlichen Wechsels zu einer höheren Fließgeschwindigkeit ausgleichen. Es gibt jedoch keinen Mechanismus, um den plötzlichen Abfall der Fließgeschwindigkeit nach dem Drucken der Füllung zu kompensieren, so dass es immer noch Blobs auf dem gedruckten Material geben wird. 