Remplissage Décalage Y
====
Normalement, les modèles de remplissage sont centrés sur le centre du modèle 3D. Ce paramètre, ainsi que le [Remplissage Décalage X](infill_offset_x.md), permet de déplacer le centre du modèle. Ce paramètre permet de régler la coordonnée Y du centre.

![Le remplissage est centré](../../../articles/images/infill_offset_xy_0.png)
![Décalé de 2mm vers le haut](../../../articles/images/infill_offset_y_2.png)

Lors de l'impression avec une faible densité de remplissage, vous pouvez l'utiliser pour positionner le remplissage de manière très précise, de sorte que les lignes de remplissage individuelles soient positionnées là où la résistance est la plus nécessaire.
