Rychlost tisku
====
Toto nastavení upravuje celkové rychlosti tisku modelu.

Protože rychlosti lze také nastavit samostatně pro různé struktury tisku, skutečná rychlost tisku se bude vždy lišit. Toto nastavení způsobí, že ostatní rychlosti se nastaví vůči sobě navzájem.

![Krok přípravy zahrnuje barevné schéma, které vám umožní zobrazit rychlost tisku](../../../articles/images/speed_difference.png)

Toto nastavení má velký vliv na rovnováhu mezi kvalitou tištěných dílů a dobou tisku. Zvýšení rychlosti tisku sníží dobu tisku, ale zvýší vibrace tiskové hlavy. Bude také obtížnější udržet krok podavače, což způsobí, že tisk bude citlivější na nad-extruzi a pod-extruzi.

Při zvyšování rychlosti tisku je také vhodné zvětšit teplotu materiálu. Díky tomu bude materiál o něco tekutější, což mu umožní snadnější téct při vyšších rychlostech.

**Zvýšení rychlosti tisku nebude mít velký účinek, pokud bude tisk obsahovat mnoho malých detailů. Zrychlení a ryv (jerk) jsou pak úzkým hrdlem.**