Pourcentage de chevauchement de la couche extérieure
====
Ce réglage fait que la peau chevauche un peu les structures adjacentes. La peau adhère ainsi mieux à ces structures.

Le chevauchement dans ce réglage est exprimé en pourcentage de la largeur moyenne des lignes entre les lignes de la peau et les lignes de la paroi la plus intérieure.

![Pas de chevauchement](../../../articles/images/skin_overlap_none.png)
![Certains chevauchements](../../../articles/images/skin_overlap_20.png)

Ce chevauchement produit techniquement une surextrusion, mais la quantité de surextrusion est suffisamment faible pour qu'elle ne soit pas visible. Cela aura cependant une influence significative sur la résistance, car la peau peut mieux adhérer aux parois et au remplissage. Après tout, ces structures n'ajoutent à la solidité du modèle que si elles ont quelque chose à quoi s'accrocher.

Le fait d'avoir un peu de chevauchement peut également aider à réduire l'apparition de lacunes dans la peau.
