Nombre d'omissions de connexion ZigZag
====
Si le support est [décomposé en morceaux](support_skip_some_zags.md), ce paramètre détermine combien de lignes de support seront combinées en un seul morceau.

![Chaque morceau contient 8 lignes](../../../articles/images/support_skip_some_zags.png)

Les petits morceaux ont tendance à être plus faciles à casser que les gros morceaux. Il y a moins de surface à coller sur le modèle, donc il faudra moins de force pour retirer le support. Cependant, il y aura également plus de morceaux à retirer, donc si le retrait du support n'est normalement pas difficile, cela peut rendre le retrait du support plus difficile. Chaque pièce doit alors être retirée individuellement, au lieu de retirer tout le support en un seul morceau.

Si les morceaux sont très petits, l'intégrité structurelle du support peut être compromise. Le motif du support ressemblera alors davantage au motif des lignes, qui a plus de chances de tomber. Cela se traduirait par une plus grande quantité de cordes et une moins bonne qualité de surplomb aux endroits où le support est tombé.
