Étapes de remplissage en spaghettis
====
Ce paramètre détermine si le matériau de remplissage sera déposé périodiquement pendant l'impression ou s'il sera déposé en totalité juste avant la fermeture du volume de remplissage en haut.

Si le matériau est déposé périodiquement pendant l'impression, il s'étendra mieux. Il permet au matériau de remplissage de s'étendre dans les plis inférieurs du modèle et le rendra plus chaotique, ce qui le rendra plus uniformément souple dans toutes les directions.

Cependant, extruder le matériau de remplissage plus souvent prendra plus de temps. Le flux de matériau met du temps à démarrer et à s'arrêter, ce qui provoque une sur-extrusion et une sous-extrusion. Si le matériau de remplissage est imprimé avec une autre extrudeuse, par exemple une buse de coulée, il faudra changer d'outil plus souvent.
