Saccade de remplissage
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les virages pendant l'impression du remplissage. Cette vitesse peut être configurée séparément du reste de l'impression.

Le remplissage n'est normalement pas visible de l'extérieur, de sorte qu'il peut être imprimé par à-coups sans trop de difficultés pour gagner du temps d'impression. L'imprimante vibrera davantage, mais cela n'est guère visible. Cependant, la buse peut aussi dépasser un peu dans le coin. Ce dépassement peut rendre le motif de remplissage plus visible de l'extérieur, surtout lorsque l'impression se fait avant les parois.

De manière contre-intuitive, la réduction des secousses peut également rendre votre impression plus forte. La buse passera plus de temps dans les coins où le remplissage touche les parois et y créera donc une ligne plus large. Cette ligne plus large permet au matériau de remplissage de mieux se fixer aux parois, ce qui rend l'ensemble plus solide.
