Pořadí stěn
====
Toto nastavení určuje, které stěny se tisknou jako první, zda se tisknou zvenku dovnitř nebo zevnitř ven.

![Vnitřní stěna se tiskne jako první](../../../articles/images/outer_inset_first_disabled.gif)
![Vnější stěna se tiskne jako první](../../../articles/images/outer_inset_first_enabled.gif)

Toto nastavení má malý vliv na kvalitu i rozměrovou přesnost:
* Tiskem z vnější strany dovnitř se zlepší přesnost rozměrů. Sousední stěny se zpravidla navzájem trochu tlačí, zejména pokud je šířka linie stěny menší než velikost trysky. Stěna, která se tiskne jako první, bude ztuhlá a nebude se pak tolik tlačit. Proto když vytisknete vnější stěnu jako první, bude vaše vnější stěna na přesnějším místě.
* Pokud je výplň vytištěna před stěnami, tisk z vnější strany dovnitř sníží míru průhlednosti výplně na povrchu. V opačném případě se nejprve vytiskne výplň, pak vnitřní stěny, které jsou výplní vytlačeny ven, a pak vnější stěna, která je vnitřními stěnami vytlačena ven. V důsledku toho může být na vnější straně viditelný vzor. Pokud se nejprve vytiskne vnější stěna, může vnější stěna ztuhnout dříve, než na ni začne tlačit vnitřní stěna.
* Tisk zevnitř ven je pro převis lepší. Vnější stěna je od předchozí vrstvy vzdálenější než vnitřní stěna. Při tisku vnější stěny jako první se vnější stěna ještě nemá čeho chytit. Když se nejprve tiskne vnitřní stěna, může se vnější stěna k vnější stěně přichytit bokem.