Extrudeuse des plafonds de support
====
Si votre imprimante est équipée de plusieurs extrudeuses, la face supérieure du support, où le modèle repose sur le support, peut être imprimée avec une extrudeuse différente de celle du bas du support, où le support repose sur le modèle. Ce paramètre vous permet de choisir l'extrudeuse utilisée pour le plafond de support.

![Le plafond de support est imprimé en rouge, mais le bas du support en blanc](../../../articles/images/support_roof_extruder_nr.png)

Certains matériaux présentent de meilleures propriétés de surplomb que d'autres lorsqu'ils sont utilisés comme support. Par exemple, ils peuvent être capables de s'imprimer plus près de la surface parce qu'ils ne se lient pas chimiquement à la surface, ou parce qu'ils sont solubles dans l'eau. Toutefois, ces matériaux sont souvent coûteux et prennent plus de temps à imprimer. Ce réglage vous permet d'imprimer le plafond de support avec une extrudeuse différente de celle du bas de support. De cette façon, le matériau coûteux ou lent est utilisé avec parcimonie, mais il reste efficace pour créer de bons débords.

Le plafond de support est plus important que le bas de support pour la qualité des surplombs, donc si un matériau coûteux doit être utilisé avec parcimonie, il vaut mieux l'utiliser au moins pour le plafond de support.
