Výška střechy formy
====
Tento parametr určuje tloušťku horní a dolní plochy formy. Je to pouze svislá tloušťka. Vodorovná tloušťka je určena parametrem [Minimální šířka formy](mold_width.md).

V nejvyšším bodě vašeho modelu nebude vodorovná část, takže tam můžete nalít materiál. Pod modelem také nebude vodorovná část, protože k uzavření formy v tomto místě se používá samotná konstrukční deska. Pokud chcete pod modelem vodorovnou část, lze pro tento účel použít raft.

Tisk silnější horní a spodní strany způsobí, že vaše forma bude silnější a odolnější vůči smršťování. Je však také zapotřebí více materiálu a tisk trvá déle.