Couche initiale du motif du dessous
====
Ce réglage permet de configurer le modèle qui sera utilisé pour la face inférieure du modèle où il repose directement sur le plateau d'impression ou le radeau. Le motif de cette couche est configuré séparément du reste des couches inférieures.

![La couche initiale est imprimée avec un motif concentrique, mais le reste est le motif des lignes](../../../articles/images/top_bottom_pattern_0.gif)

Le motif concentrique a tendance à adhérer beaucoup mieux au plateau d'impression que les autres motifs, car la tension des lignes lorsqu'elles se rétractent est répartie dans toutes les directions. Cela empêche le gauchissement et améliore la fiabilité de l'impression. Les autres motifs se contractent tous dans une seule direction.

Lors de l'impression avec un radeau, l'utilisation du motif de lignes tend à donner une partie légèrement plus forte. Les lignes sont alors également orientées de manière à bien combler les espaces entre les lignes du radeau, créant ainsi un fond plus lisse.
