Épaisseur du dessous
====
Avec ce réglage, vous pouvez définir l'épaisseur des couches inférieures solides de l'impression. Une valeur plus élevée permet de s'assurer que tous les espaces des couches inférieures sont complètement fermés. Cependant, cela peut également augmenter la durée de l'impression et la quantité de filament utilisée.

![Épaisseur du fond ordinaire](../../../articles/images/top_bottom_thickness_0.8.png)
![Face inférieure beaucoup plus épaisse](../../../articles/images/bottom_thickness.png)

* Augmenter pour améliorer la force.
* Augmentez pour combler les espaces en bas de votre impression.
* Réduire pour raccourcir le temps d'impression et l'utilisation de la matière.
