Distance d'écartement de ligne du support
====
Ce paramètre définit la distance entre deux lignes adjacentes dans le modèle de support. Cette façon d'ajuster la densité du support peut être plus intuitive que l'ajustement de la densité du support, puisqu'elle ajuste directement la distance que les lignes supportées doivent couvrir.

![Distance entre les lignes](../../../articles/images/support_infill_rate_low.png)
![Distance de la petite ligne](../../../articles/images/support_infill_rate_high.png)

La réduction de la distance entre les lignes de soutien a des effets positifs et négatifs. Voici quelques-uns des effets qu'il convient de soupeser:
* La surface reposant sur ce support s'affaissera moins, car elle doit combler une distance plus faible entre deux lignes de support.
* Le support sera plus solide, ce qui améliorera la fiabilité de l'impression.
* Il est plus difficile de retirer le support en raison de la surface d'adhérence accrue.
* Il faudra plus de matière pour imprimer le support.
* L'impression sera plus longue à réaliser.
