Vložka špagetové výplně
====
Aby se špagetová výplň mohla vyvíjet ve všech směrech rovnoměrně, udržujte určitou vzdálenost od stěn. Toto nastavení určuje tuto vzdálenost.

Chování tohoto parametru je téměř stejné jako chování parametru [Překrytí výplně](../infill/infill_overlap_mm.md). Pokud je překrytí výplně nastaveno na zápornou hodnotu této hodnoty nastavení, bude plocha, kterou tryska bude procházet, stejná. Rozdíl je v tom, že celkový objem vytlačovaný pro výplň zůstává tímto nastavením nezměněn. Zatímco redukce překrývání výplně snižuje množství materiálu vytlačovaného jako výplň, úprava tohoto nastavení celkový objem materiálu vytlačovaného jako výplň nezmění.

Pokud je vložka příliš malá, špagetová výplň se místo toho pouze přilepí ke stěnám a vytvoří tam velké kuličky materiálu. Pokud je však vložka příliš velká, veškerý materiál bude soustředěn spíše ve středu, místo aby na všechny strany přidával stejná množství síly.

Pokud se pro špagetovou výplň používá odlévání, měla by být nastavení upraveno tak, aby vyhovovalo větším odlévacím tryskám, typickým pro tiskárny, které jsou schopné odlévat materiál, takže žádný materiál nebude proudit po stěně mimo objem výplně.