Maximální rychlost E
====
Toto nastavení označuje nejvyšší rychlost, při které může podavač pohybovat vláknem.

Používá se k omezení rychlosti [retrakcí](../travel/retraction_speed.md). Nemůžete retrahovat rychleji, než co dokáže váš podavač.

Používá se také pro výpočet správných odhadů času, pokud by rychlost podavače byla někdy omezujícím faktorem rychlosti tisku linie. Ve skutečnosti se však podavač normálně pohybuje řádově rychleji, než je rychlost, při které se může plast roztavit uvnitř vaší trysky, a rychlost, jakou se může tisková hlava pohybovat, aby v tisku vytáhla úhlednou linii, takže to nikdy není omezující faktor.

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**