Fluss der Füllung
====
Mit dieser Einstellung wird die Durchflussrate nur für die Füllung angepasst. Die Durchflussrate für die Füllung kann getrennt von der Durchflussrate für den Rest des Drucks eingestellt werden.

Die Anpassung der Durchflussrate der Füllung ist eine Notlösung, um Probleme mit der Extrusionsrate oder der Stärke zu beheben. Der gleiche Effekt kann durch die Anpassung der [Linienabstand Füllung](../infill/infill_line_distance.md) und der [Linienbreite](../resolution/infill_line_width.md) der Füllung erzielt werden, diese Einstellung ist jedoch möglicherweise intuitiver.

Probleme mit der Extrusionsgeschwindigkeit oder der Festigkeit der Füllung haben in der Regel eine von zwei Ursachen: Überschneidungen im Füllmuster oder eine zu große Veränderung der Fließgeschwindigkeit zwischen der Füllung und anderen Strukturen. Anstatt die Fließgeschwindigkeit anzupassen, kann es effektiver sein, das [Füllmuster](../infill/infill_pattern.md) oder die [Linienbreite](../resolution/infill_line_width.md) anzupassen. Wählen Sie ein Füllmuster, das sich nicht selbst kreuzt, wie z. B. Zickzack, und wählen Sie eine Linienbreite, die näher an der Extrusionsrate der Wände und Außenhaut liegt. Wenn die Linienbreite aus Gründen der Festigkeit vergrößert werden muss, die Fließgeschwindigkeit jedoch begrenzt ist, empfiehlt es sich, [Fülllinie multiplizieren](../infill/infill_multiplier.md) zu ändern, anstatt die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen.