Hauteur maximale du remplissage en spaghettis
====
Avec ce paramètre, vous pouvez configurer la fréquence des étapes, si le remplissage de spaghetti est [étagé](spaghetti_infill_stepped.md).

Le fait de produire le remplissage de spaghettis avec plus d'étapes permet de répartir les spaghettis de manière plus uniforme sur le volume de remplissage. Le matériau pourra s'étaler dans les plis du modèle. Si le remplissage de spaghetti est destiné à produire un remplissage flexible, cela permet d'éviter les points faibles du remplissage. Si le remplissage spaghetti est utilisé pour couler comme matériau de remplissage, le remplissage n'aura pas autant de poches d'air.

Cependant, l'augmentation du nombre d'étapes prendra plus de temps à imprimer. La tête d'impression doit faire plus de mouvements et si le remplissage est imprimé avec une autre extrudeuse, les outils doivent être changés plus souvent.
