Tendance à l'adhérence
====
Il s'agit d'un paramètre descriptif, décrivant une propriété de la matière utilisé pour l'impression. Il décrit la façon dont le matériau tend à adhérer à lui-même, principalement la force de l'adhésion entre les couches.

Actuellement, le seul effet de ce réglage se situe dans la tour d'amorçage pour déterminer quel matériau sera utilisé pour imprimer l'enveloppe extérieure solide qui maintient la tour en place. Le matériau ayant la plus forte tendance à l'adhésion sera utilisé pour imprimer l'enveloppe extérieure de la tour d'amorçage.

*Il n'y a pas d'unité pour ce réglage. Il s'agit d'une propriété relative uniquement.*
