Spaghetti-Einfügung
====
Damit sich die Spaghetti-Füllung in alle Richtungen gleichmäßig ausbreiten kann, muss ein gewisser Abstand zu den Wänden eingehalten werden. Diese Einstellung legt diesen Abstand fest.

Das Verhalten dieser Einstellung ist fast dasselbe wie das der Einstellung [Füllung überlappen](../infill/infill_overlap_mm.md). Wenn die Überlappung der Füllung auf den negativen Wert dieser Einstellung gesetzt wird, bleibt der Bereich, den die Düse durchfährt, der gleiche. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass das Gesamtvolumen, das für die Füllung extrudiert wird, durch diese Einstellung unverändert bleibt. Während eine Verringerung der Überlappung der Füllung die Menge des als Füllung extrudierten Materials reduziert, ändert eine Anpassung dieser Einstellung nicht das als Füllung extrudierte Gesamtvolumen.

Bei der Verwendung von Spaghetti-Füllung als flexiblem Füllmuster muss diese Einstellung so gewählt werden, dass das Material während der Abwärtsbewegung nicht gegen die Wände stößt, bevor es auf dem Material aufliegt. Ist der Einsatz zu klein, bleibt die Spaghetti-Füllung stattdessen an den Wänden hängen und erzeugt dort große Materialklumpen. Ist die Einlage jedoch zu groß, konzentriert sich das gesamte Material in der Mitte, anstatt auf allen Seiten gleich viel Kraft zu erzeugen.

Bei der Verwendung von Spaghetti-Füllung zum Gießen sollte diese Einstellung auf die breiteren Gießdüsen abgestimmt werden, die für Drucker, die Material gießen können, typisch sind, damit kein Material über die Wand außerhalb des Füllvolumens fließt.