Raft-Druckgeschwindigkeit
====
Diese Einstellung bestimmt die Gesamtgeschwindigkeit, mit der das Raft gedruckt wird. Die tatsächliche Geschwindigkeit, mit der das Raft gedruckt wird, kann immer noch unterschiedlich sein, wenn die Geschwindigkeit für die unteren, mittleren oder oberen Schichten gesondert eingestellt wird.

Im Allgemeinen ist es von Vorteil, das Raft langsamer zu drucken als den Rest des Drucks. Wenn man langsamer druckt, kann der Kunststoff länger aushärten, weil er länger heiß bleibt, was die inneren Spannungen innerhalb der Linien reduziert und den Verzug verringert. Da es länger heiß bleibt, kann das Material auch besser fließen, wodurch sich die Kontaktfläche mit dem Druckbett vergrößert und die Haftung verbessert. Im Allgemeinen wird Ihr Raft steifer, stärker, zuverlässiger und haftet besser.

Allerdings dauert es dann natürlich länger, das Raft zu drucken.