Vzdálenost otěru výplně
====
Toto nastavení způsobí, že se tryska pohybuje malým pohybem o něco dále než konec linie výplně. Cílem tohoto malého pohybu je otřít materiál na sousední stěně. To umožňuje, aby linie výplně lépe přilnula ke stěně.

![Vizualizace překrytí linie výplně a vzdálenosti otěru](../images/infill_overlap_cs.svg)

Zatímco tento pohyb posunu způsobí, že je předmět odolnější, hlavní nevýhodou je, že tento pohyb protíná stěnu, což na vnější straně tisku zanechává viditelnou značku. Ve skutečnosti to způsobuje, že vzor výplně prosvítá skrz skořepinu.

To platí pouze pro konce linií výplně. Pokud používáte propojené linie výplně, bude mnohem méně konců.