Vyhladit spiralizované obrysy
====
Pokud je povolena funkce [Spiralizovat vnější obrys](magic_spiralize.md), toto nastavení povoluje nebo zakazuje nejvýraznější funkci režimu spiralizace: Namísto tisku každé vrstvy jedné po druhé v intervalech výšky se výška v průběhu vrstvy postupně zvětšuje. 

Protože režim spiralizace způsobuje, že se pro většinu vrstev s jediným obrysem tisknou pouze stěny, bude mít tento jediný obrys podobu spirály a půjčí název prvku spiralizace. V první a poslední vrstvě tisku dochází k postupnému snižování průtoku, aby se zabránilo nadměrnému vytlačování a aby se dosáhlo správné výšky. 

Protože tryska se postupně přesouvá do výšky další vrstvy v celé vrstvě, nebude již existovat šev, kde se tryska pohybuje do další vrstvy. Tím se odstraní Z šev.

Na druhé straně je vrstva posunuta nahoru nebo dolů o polovinu výšky vrstvy. To je méně přesné. Může mít vliv na rozmazání jemných detailů v tisku. 

Toto nastavení není účinné pro odstraňování švů, pokud je na vrstvě více obrysů. Stále bude nutné zastavit vytlačování po dokončení obrysu, aby se tryska přesunula k dalšímu tištěnému obrysu. Šev tak stejně zůstane.

**Tento efekt není v pohledu vrstev viditelný kvůli omezením vykreslování.**