Horizontální rozšíření střechy podpěry
====
Toto nastavení způsobí, že se střecha podpěry rozprostírá ve všech směrech vodorovně přes zbytek podpěry.

Existují dva případy použití tohoto mechanismu.
* Pokud střecha podpěry končí přímo na okraji převisu, který má být podepřen, může se stavební materiál přehrnout přes hranu. Abyste tomu zabránili, musíte střechu o něco více rozšířit.
* Některé materiály, které se obvykle používají pro podpěru tisku, se špatně extrudují při nízkých průtocích nebo potřebují nějaký čas, než se aktivují. Malé oblasti střechy podpěry s těmito materiály dobře nespolupracují. Toto nastavení může doslova zvětšit oblasti tak, aby bylo více prostoru pro extruzi těchto materiálů.

Z technických důvodů nemůže být střecha podpěry rozšířena nad rámec samotné podpěry.