Tloušťka střechy podpěry
====
Toto nastavení definuje tloušťku střechy podpěry, kde model spočívá na podpěře.

Silnější střecha snižuje úspory, které by byly dosaženy použitím střechy podpěry, než tiskem veškeré podpěry při zvýšené hustotě.

Zvyšuje však také účinnost střechy. Když je řídká výplň podpěry přemostěna liniemi střechy, linie střechy se trochu prohýbají. Vytvořením více vrstev střechy lze toto prověšení snížit, čímž se povrch střechy podpěry vyrovná. Plocha převisu je tedy pravidelnější.