Schritte pro Millimeter (Z)
====
Die meisten 3D-Drucker verwenden Schrittmotoren, um den Druckkopf um das Bauvolumen zu bewegen. Diese Motoren drehen sich in Schritten und haben Schwierigkeiten, zwischen zwei Positionen der Schritte zu bleiben. Die Schritte sind im Wesentlichen die Auflösung des Druckers. Diese Einstellung gibt diese Auflösung an: Wie viele Schritte des Motors ergeben eine Bewegung von einem Millimeter in Z-Richtung?

Dies gilt nicht für Drucker, die die Bewegung in Z-Richtung nicht mit einem separaten Motor steuern (z.B. Delta-Drucker) oder die keine Schrittmotoren verwenden, um den Druckkopf oder die Bauplatte in Z-Richtung zu bewegen.

Diese Einstellung wird in Cura überhaupt nicht verwendet. Sie wird jedoch vom X3Gwriter-Plugin verwendet, um X3G-Dateien mit korrekten Schrittgrößen auszugeben.

**Da es sich um eine Maschineneinstellung handelt, ist diese Einstellung normalerweise nicht in der Einstellungsliste sichtbar.**