Экструдер дна/крышки
====
Дно и крышка при желании могут быть напечатаны другим экструдером, отличным от основного.

![Дно и крыша детали напечатаны оранжевым цветом, стены синим](../../../articles/images/top_bottom_extruder_nr.png)

Как можно заметить, данный параметр не влияет на печать стен, для которых установлен свой экструдер. 

Вот несколько примеров, где можно комбинировать экструдеры для печати:
* Для визуального оформления. Чтобы придать особый и уникальный вид деталям .
* Применение более мягких материалов для дна и крышки увеличивает трение. Деталь будет лучше держаться в руках
* При печати твердимы материалами, можно придать детали горизонтальную прочность и сохранить красивый вид поверхности изделия.
* Печать материалами с низким коэффициентом трения делает деталь более износостойким. Движущие части деталей будут меньше истираться.
