Largeur des lignes de jupe/bordure
====
Ce paramètre permet de configurer la largeur d'une seule jupe ou d'une seule ligne de bordure (celle qui est active).

Lorsque vous utilisez une bordure, une largeur de ligne légèrement augmentée améliorera l'adhérence entre la bordure et le plateau d'impression. En effet, la buse va extruder le matériau avec plus de force, de sorte que le bord sera poussé plus fortement sur le plateau d'impression. Le bord n'a pas besoin d'être joli, il est donc utile d'avoir une largeur de ligne de bord aussi élevée que possible.

Pour la jupe, l'augmentation de la largeur du trait entraîne l'utilisation d'une plus grande quantité de matériau. Cependant, cela permet un bon amorçage en un temps plus court, de sorte que moins de lignes de jupe sont nécessaires pour les petits objets.

**La largeur de la ligne de la jupe et du bord est également influencée par le paramètre [Largeur de la ligne de la couche initiale](initial_layer_line_width_factor.md).**
