Mit beheizter Druckplatte
====
This setting indicates whether or not the printer has a build plate that can control the temperature. These types of build plates are installed in many 3D printers to improve adhesion between the print and the build plate.

Wenn der Drucker keine beheizte Bauplatte hat, wird die Einstellung [Temperatur Druckplatte](../material/material_bed_temperature.md) und die damit verbundenen Einstellungen dem Benutzer nicht angezeigt. Cura gibt auch keine Befehle für die Druckplatten-Temperatur an den Drucker.

**Da es sich hierbei um eine Geräteeinstellung handelt, wird sie normalerweise nicht in der normalen Liste der Einstellungen aufgeführt. Es gibt jedoch ein Kontrollkästchen für diese Einstellung im Dialogfeld "Druckereinstellungen", das Sie in der Liste der hinzugefügten Drucker im Dialogfeld "Einstellungen" finden.**