Begrenzung des Windschutzes
====
Der Windschutz kann entweder über die gesamte Höhe des Modells oder nur bis zu einer bestimmten Höhe gedruckt werden. Mit dieser Einstellung können Sie wählen, wie hoch der Windschutz gehen soll.

<!--screenshot {
"image_path": "draft_shield_enabled.png",
"models": [{"script": "headphone_hook.scad"}],
"camera_position": [-56, 139, 305],
"settings": {
    "draft_shield_enabled": true
},
"colours": 32
}-->
<!--screenshot {
"image_path": "draft_shield_height_limitation.png",
"models": [{"script": "headphone_hook.scad"}],
"camera_position": [-56, 139, 305],
"settings": {
    "draft_shield_enabled": true,
    "draft_shield_height_limitation": "limited",
    "draft_shield_height": 20
},
"colours": 32
}-->
![Der Windschutz ist genauso hoch wie das Modell](../../../articles/images/draft_shield_enabled.png)
![Die Höhe des Windschutzes ist auf 20 mm begrenzt.](../../../articles/images/draft_shield_height_limitation.png)

Die Unterseite des Drucks reagiert in der Regel am empfindlichsten auf Temperaturschwankungen. Wenn der Raum kalt ist, kommt es hier zu den meisten Verformungen, die dazu führen können, dass sich der Druck von der Bauplatte löst. Mit dieser Einstellung können Sie die Höhe des Windschutzes auf eine bestimmte Höhe begrenzen. Dadurch können Sie etwas Zeit und Material sparen. Der Windschutz schützt dann immer noch die Unterseite des Drucks und blockiert auch die Luftzirkulation durch die aufsteigende heiße Luft (bis zu einem gewissen Grad).

Der Windschutz kann nie höher als das Objekt selbst gedruckt werden.