Ruckfunktion Drucken Raft Mitte
====
Diese Einstellung konfiguriert die Geschwindigkeit, mit der die Düse beim Drucken des Rafts durch die Ecken fahren kann.

Da das Raft in der Regel aus langen Liniensegmenten besteht, hat eine Erhöhung der Ruckrate normalerweise nur sehr geringe Auswirkungen auf die Druckzeit. Eine Erhöhung der Ruckrate spart jedoch etwas Zeit beim Durchfahren von Ecken am Ende der Linien.

Eine Erhöhung der Ruckrate führt dazu, dass der Drucker beim drucken des Rafts stärker vibriert. Für die Oberseite wird die Oberfläche des Rafts dadurch rauer. Bei anderen Schichten wirkt sich dies stärker auf die Haftung an der Bauplatte aus.