Geschwindigkeit beim Drucken in horizontaler Richtung mit Drahtstruktur
====
Diese Einstellung gibt an, wie schnell sich die Düse beim Drucken der horizontalen Ringe des Drahtrahmens horizontal bewegen soll. Die Geschwindigkeit der horizontalen Linien kann getrennt von der restlichen Druckgeschwindigkeit des Drahtes konfiguriert werden.

![Wo die unterschiedlichen Geschwindigkeiten für den Drahtdruck gelten](../../../articles/images/wireframe_printspeed.svg)

Die unterste horizontale Schicht wird mit der [Geschwindigkeit der Unterseite](wireframe_printspeed_bottom.md) gedruckt. Dies kann separat konfiguriert werden.

Langsameres Drucken braucht mehr Zeit, gibt dem Material aber mehr Zeit, sich zu verfestigen. Dadurch wird die Überbrückungsfähigkeit des Materials verbessert, wodurch der Druck zuverlässiger wird und am Ende auch besser aussieht.