Surface minimale de l'interface de support
====
Ce réglage fait que des parties de l'interface de support sont omises si elles sont très petites. Au lieu de l'interface de support, le support normal sera imprimé.

Certains matériaux ne s'extrudent bien qu'à des débits élevés et ont besoin d'un certain temps pour se mettre en route. Si de tels matériaux sont utilisés pour l'interface de support, ils ne seront pas très utiles pour les petites zones d'interface. En les laissant de côté, on peut gagner beaucoup de temps en changeant d'extrudeuse et en se déplaçant, et on évite les taches à la surface. Au lieu de cela, Cura dessinera un support normal, de sorte que le modèle puisse être mieux supporté également.
