Vitesse d’impression
====
Ce réglage ajuste les vitesses globales auxquelles le modèle est imprimé.

Comme les vitesses peuvent également être ajustées séparément pour les différentes structures de l'impression, la vitesse d'impression réelle variera toujours. Ce réglage fait que les autres vitesses s'ajustent par rapport.

![L'étape de préparation comporte un schéma de couleurs qui permet de visualiser la vitesse d'impression](../../../articles/images/speed_difference.png)

Ce réglage a une grande influence sur l'équilibre entre la qualité des pièces imprimées et le temps d'impression. L'augmentation de la vitesse d'impression réduira la durée de l'impression, mais augmentera la vibration de la tête d'impression. Il sera également plus difficile pour le chargeur de suivre, ce qui rendra l'impression plus sensible à la sur-extrusion et à la sous-extrusion.

Lorsque l'on augmente la vitesse d'impression, il est conseillé d'augmenter également la température du matériau. Cela rendra le matériau légèrement plus liquide, ce qui lui permettra de s'écouler plus facilement à des vitesses plus élevées.

**L'augmentation de la vitesse d'impression n'aura pas un grand effet si l'impression comporte beaucoup de petits détails. L'accélération et les secousses sont alors le goulot d'étranglement.**
