Motif du bas de support
====
Le motif avec lequel le plancher de support sera dessiné peut être différent du reste du support.

Le plancher de support doit bien chevaucher le modèle afin de garder le contrôle sur la quantité de colle que le support colle au modèle, de sorte qu'il ne se détache pas pendant l'impression mais qu'il puisse encore être retiré une fois l'impression terminée. Le choix d'un modèle qui ne comporte pas beaucoup de croisements aide à cet effet, comme par exemple un modèle concentrique ou en zigzag. Même si ces motifs ne sont pas aussi solides structurellement, cela ne fait guère de différence pour la solidité globale du support puisque seul le plancher de support est concerné.
