Střední vrstvy raftu
====
Raft může mít libovolný počet středních vrstev. Toto nastavení určuje, kolik středních vrstev bude vytištěno.

![Kde se střední vrstvy v raftu nacházejí](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Tisk více středních vrstev trvá déle, ale výrazně zvyšuje tuhost raftu a více chrání model před teplem konstrukční desky. Stejného efektu lze dosáhnout zvýšením počtu [Horních vrstev raftu](raft_surface_layers.md). Vrchní vrstvy jsou však vyladěny tak, aby vytvářely pěkný hladký povrch, což může při tisku mnoha vrstev trvat dlouho. Prostřední vrstvy nemusí být hladké, a tak jejich velký počet nemá velký vliv na dobu tisku.