Rétracter au changement de couche
====
S'il est activé, le filament sera rétracté lors du passage à la hauteur de la couche suivante.

Cela peut être utilisé pour réduire la couture en Z sur la surface. Toutefois, elle ne sera efficace que si la distance de rétraction est très faible. Si la distance de rétraction est élevée, la durée de la rétraction permettra au matériau de suinter à tel point qu'il s'opposera à la rétraction.
