Rychlost aktivační věže
====
Tento parametr nastavuje rychlost tisku aktivační věže.

Obecně je dobré tisknout aktivační věž rychlostí podobnou rychlosti zbytku tisku, aby byl materiál správně naplněn. Pomalejší tisk aktivační věže však také zlepší její stabilitu, což může být užitečné pro řídké materiály nebo velmi vysoké tisky.