Stützdachgeschwindigkeit
====
Diese Einstellung konfiguriert die Geschwindigkeit, mit der die Oberseite des Supports gedruckt wird, wenn [Stützstruktur-Schnittstelle aktiviert ist](../support/support_interface_enable.md).

![Verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden](../../../articles/images/speed_difference.png)

Eine höhere Geschwindigkeit kann etwas Druckzeit sparen, verringert aber die Qualität des Überhangs. Da der Drucker stärker vibriert, wird das Support-Dach weniger genau gedruckt und seine Oberfläche ist weniger glatt. Dies hat zur Folge, dass das darauf gedruckte Modell weniger glatt gedruckt wird, insbesondere wenn das Modell sehr nah gedruckt wird, wie z. B. bei der Verwendung von löslichem Support.