Motif de l'interface de support
====
Le modèle avec lequel l'interface du support est dessinée peut être configuré séparément du reste du support.

L'interface de support est souvent beaucoup plus dense que le reste du support. Certains motifs ne fonctionnent pas très bien à des densités élevées, il peut donc être utile de choisir un motif qui fonctionne mieux à des densités élevées, comme par exemple concentrique ou en zigzag plutôt qu'en grille ou en triangles.

Comme l'interface de support est la partie du support qui fait le plus gros du travail de support, il peut être utile de choisir un modèle qui optimise la qualité du surplomb, plutôt que d'optimiser d'autres propriétés du support comme la solubilité ou la stabilité.
