Druckgeschwindigkeit Raft Oben
====
Mit dieser Einstellung wird die Geschwindigkeit konfiguriert, mit der die oberen Schichten des Rafts gedruckt werden. Die Geschwindigkeit der oberen Schichten kann getrennt von der Geschwindigkeit der mittleren und unteren Schichten konfiguriert werden.

![Wo sich die oberen Schichten im Raft befinden](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Wenn die oberen Schichten langsamer gedruckt werden, bleibt das Material länger heiß, was innere Spannungen und Verformungen reduziert. Außerdem kann die Düse die angrenzenden Raft-Linien erwärmen, um sie zu glätten. Dadurch entsteht eine glattere Oberfläche für das Raft und damit auch eine glattere Oberfläche für Ihren Druck.

Dies geht jedoch auf Kosten der Druckzeit. Da es oft mehr als eine obere Schicht gibt, ist der Einfluss der Geschwindigkeit auf die Druckzeit für die oberen Schichten größer als für die unteren und mittleren Schichten.