Épaisseur du bas de support
====
Ce paramètre définit l'épaisseur du bas de support, l'endroit où le support repose sur le modèle.

Un bas de support plus épais augmente l'efficacité du plancher de support. Il y aura davantage de matériau pour séparer le corps principal du support du modèle. Si le bas de support est imprimé avec un matériau qui se détache facilement du modèle, il y a moins de chances que le reste du support touche encore le modèle pour laisser une cicatrice.

Toutefois, un bas de support plus épais fera également en sorte qu'une plus grande partie du support utilisera le matériau plus coûteux ou une technique d'impression plus lente. L'impression peut donc être plus longue à réaliser ou utiliser des matériaux plus coûteux.
